고효율 인증대상 기자재(41개 품목)

	고효율기자재 인증
◈ 산업 및 건설설비 등에 에너지 효율이 높은 품목을 고효율기자재로 인증하고, 고효율인증서 교부 및 고효율기자재 마크를 제품에 표시토록 하여 효율이 높은 기자재의 보급을 촉진하는 제도

품 목	적 용 범 위
1. 삼상 유도전동기	전압 600V 이하의 일반용 3상 유도전동기
2. 26㎜ 32W 형광램프	발광효율이 KS C 7601 부표3의 전광속을 정격램프 전력으로 나눈 값 이상인 것
3. 26㎜ 32W 형광램프용 안정기	26㎜ 32W 형광 램프용 안정기
4. 안정기내장형램프	전기용품안전관리법에 의한 안전인증을 받은 제품
5. 형광램프용 고조도 반사갓	등기구 반사효율이 직관형 형광램프인 경우 90% 이상, 콤팩트형 형광램프인 경우 87% 이상인 제품
6. 조도자동조절 조명기구	교류전압 250V이하, 정격전류 16A 이하인 제품
7. 폐열회수형 환기장치	정격 전압이 600V 이하이고, 정격풍량이 3,000N㎥/h 이하인 제품
8. 고기밀성 단열창호	KS F 2278 규정에 의한 열관류율이 2.632W/㎡․K이하인 제품
9. 산업․건물용 가스보일러	발생열매구분에 따라 증기보일러는 정격용량 20T/h이하, 최고 사용압력 10㎏/cm2 이하인 제품
10. 가정용 가스보일러	KS B 8109에 의한 보일러는 84%, KS B 8127에 의한 보일러는 87% 이상인 제품

품 목	적 용 범 위
11. 펌 프	흡입구경 및 토출구경의 호칭지름이 200mm이하인 제품
12. 원심식․스크류 냉동기	냉동능력이 6,048,000㎉/h{7,032.6㎾, 2000 USRT} 이하, KS B 6275에 따라 측정한 스크류 냉동기의 냉동능력이 1,512,000㎉/h{1,758.1㎾, 500USRT} 이하인 제품
13. 무정전전원장치	부하감소에 따라 인버터 작동이 정지되는 제품
14. 자동판매기	정격전압이 220V이고, 일일 전력사용량이 9.0㎾h 이하인 제품
15. 전력용 변압기	유입 일단접지 변압기는 100kVA 이하, 유입 3상 변압기는 3000kVA 이하인 제품
16. 16㎜ 형광램프	정격램프 전력이 28W, 32W인 제품
17. 메탈할라이드 램프용 안정기	입출력효율이 95.0% 이상인 제품
18. 나트륨 램프용 안정기	안정기로써 입출력효율이 93.0% 이상인 제품
19. 인 버 터	인버터로 최대용량 220㎾ 이하인 제품
20. 난방용 자동 온도조절기	공급온수온도 120℃ 이하, 상용압력 0.98MPa{10.0㎏/㎠} 이하인 제품
21. LED 교통신호등	LED를 이용한 차량 및 보행자 교통신호등으로 역률이 90% 이상인 제품
22. 복합기능형 수배전시스템	정격 용량이 1,250kVA 이하 제품
23. 직화흡수식 냉온수기	정격난방능력 1,060,000㎉/h{1233㎾}, 정격냉방능력 400USRT{1407㎾} 이하인 제품
24. 단상 유도전동기	콘덴서 유도형의 경우는 1.5㎾ 이하, 콘덴서 기동형의 경우는 2.2㎾ 이하인 제품
25. 환 풍 기	소비전력이 300W 이하인 제품
26. 원심식 송풍기	압력비가 1.1미만 또는 송출압력이 10kPa 미만인 제품
27. 16㎜ 형광 램프용 안정기	점등시 입력에 대한 광변환효율의 비가 0.92 이상인 제품
28. 수중폭기기	정격출력 30㎾ 이하, 흡입관 호칭 지름 250㎜ 이하인 제품
29. 메탈할라이드 램프	정격 램프 전력이 150W, 200W, 350W인 제품
30. 고휘도 방전 (HID) 램프용 고조도 반사갓	정격 소비전력이 400W 이하인 제품

품 목	적 용 범 위
31. FPL 32W 콤팩 트형 형광램프용 안정기	옥내용 또는 기구내용의 형광램프용 안정기
32. FPL 32W 콤팩 트형 형광램프	조명용 형광램프 중 FPL 32W 콤팩트형 형광램프
33. 기름연소 온수보일러	정격출력 용량이 50,000㎉/h 이하의 온수보일러
34. 산업․건물용 기름보일러	증기보일러는 정격용량 20T/h이하, 최고사용압력 10㎏/㎠ 이하의 것, 온수보일러는 1,000,000㎉/h이하 최고사용압력 10㎏/㎠ 이하의 것으로 연료는 경유 또는 등유를 사용하는 제품
35. 축열식버너	용량이 5만kcal/h에서 900만kcal/h에 해당되는 LNG / LPG 가스를 연료로 하는 버너
36. 터보블로어	압력비가 약 1.1이상 또는 송출압력이 10 kPa이상으로서 전동기 구동방식의 터보형블로어
37. LED유도등	LED(Light Emitting Diode)를 광원으로 사용하는 제품
38. 항온항습기	항온항습기 중 정격냉방능력이 6kW{5160kcal/h} 이상 35kW {30100kcal/h} 이하인 제품
39. 멀티에어컨디셔너	정격냉방능력이 23kW{19780kcal/h} 이상인 제품
40. 할로겐램프 대체용 LED램프	30W 이하의 LED램프 또는 컨버터를 일체형으로 조합한 LED램프
41. 백열전구 대체용 LED램프	백열전구를 대체하여 일반조명용으로 사용되는 LED램프