번호	항목	Page	입 찰 안 내 서 내 용	질 의 내 용	답 변 내 용
1	1-3 입찰서 목 록	12	1-3-1 입찰서 제출 도서 다. 입찰도서 작성 (3)투시도, 조감도 및 시뮬레이션, 애니메이션등의 컴퓨터 동화상에 의한 도서자료 작성을 금하며(파워포인트,OHP 가능)구조해석상의 프로그램의 Out Put, 경관분석을 위한 GIS(지형분석 프로그램)결과물은 가능 함.	∙ CAD선을 이용한 2D의 원근감효과는 사용 가능 한지 질의합니다. 예(1) CAD선을 이용한 소실점이 있는 2D의 원근감 효과 예(2) 2D CAD를 이용하여 원근법을 이용한 입체적인 효과	∙예(1)그림은 사용 불가하다 ∙예(2)그림은 사용 불가하다

번호	항목	Page	입 찰 안 내 서 내 용	질 의 내 용	답 변 내 용
2	1-3 입찰서 목 록	13	(8)대안설계 입찰도서에는 흑색이외의 색상이나 표식작성을 금지한다.(단, 설계보고서에 한하여 위치도(A4), 노선도(A4), 및 지반보고서의 지질평면도(A4)에 각 1회(각 1쪽) 사용이 가능하며 장변방향으로 3매까지 연장이 가능하다. 이것은 목차앞에 수록 가능하며 제한 쪽수에서 제외하며, 위치도, 노선도, 지질평면도 여백에 과업내용 요약이 가능하며 글씨체 글자크기는 제한하지 않음)	∙ 노선도에 경관 및 미관 관련 스케치를 배치시 칼라로 채색한 스케치 사용 여부 (예2)	∙사용 가능하다
3	1-3 입찰서 목 록	13	라. 입찰자 제출도서 (1)토목공사 -기술부문 ※ 설계도면 작성시 Scale상 부득이 기준규격을 초과 하는 종평면도 및 공사관리계획서에 포함되는 공정표는 규격 환산없이 1쪽으로 산정한다.	• 종평면도 작성에 있어 JCT와 같이 A3 1쪽으로 표기할 수 없는 종평면도를 장변방향 및 상하 방향으로 확대하여도 1쪽으로 산정이 되는지 질의합니다. -A3로 축소하였을 경우 육안으로 확인이 어려움-	∙입찰안내서의 기준에 의거 부득이 기준을 초과하는 종평 면도는 규격환산없이 1쪽으로 산정 함
4	4-1-5 세부설 계기준	94	아. 터널설계 (2) 터널 설계기준 (바) 갱구부 설계 1) 갱문 위치와 형식은 환경피해 방지와 유지 관리를 위해 갱구부에서 가능한 한 대절토 부(H=20m이상)가 발생하지 않도록 우리공사 방침(터널 갱구부 설계기준 보완 검토, 설계 도 10201-433, 04.12.27, 터널 갱문부 개선 (안)세부시행방안,건설계획처-3253,’06. 09.14)을 참고로 하여 설계하여야 한다.	• 대절토부의 기준이 터널 계획고에서의 높이 인지 혹은 되메움 상단에서의 높이인지를 질의합니다.	∙터널 개착부의 절토고 높이 산정은 갱구상단 완성면을 기준으로 판단함

-  -	입찰안내서답변사항(6공구-삼환).hwp