『남악신도시 지리정보시스템(GIS) 구축 사업』

과 업 지 시 서

무  안  군

(민원봉사과)

목        차

Ⅰ. 과 업 개 요	3

1. 과업의 명칭	3

2. 과업의 목적	3

3. 과 업 기 간	3

4. 사  업   비	3

5. 과 업 범 위	4

Ⅱ. 과업수행 일반지침	6

1. 총  론	6

2. 과업수행에 관한 일반적 사항	6

3. 과업내용의 변경 및 사업비 정산	8

4. 범용프로그램 도입 및 시스템 개발원칙	8

5. 공정관리 및 성과보고 방법	10

6. 품질보증에 관한 사항	10

7. 기술이전 및 교육	11

8. 테스트 및 시험운영	13

9. 하자보수 및 유지보수	14

10. 성과품의 소유	14

11. 보 안 대 책	15

12. 안 전 관 리	16

13. 기 타 사 항	17

Ⅲ. 과업수행 세부지침	18

1. 과업수행 원칙	18

2. 데이터베이스 구축지침	18

3. 수치지도제작	20

4. 도시기준점 설치	23

5. 데이터베이스 구축범위	24

6. 도로 및 지하시설물 조사․탐사	25

7. 도로 및 지하시설물 DB구축	33

8. 시설물 속성 DB 파일 작성	38

9. DB loading 작업	38

10. 도면제작 편집	38

11. 최종 도면출력	39

12. 도로, 상 ․ 하수도 범용프로그램 도입 및 수정/추가개발	39

13. 인트라넷 시스템 개발	44

14. 장비(H/W 및 S/W) 도입	47

15. 성과품 제출	49

Ⅰ. 과 업 개 요

1. 과업의 명칭 : 남악신도시 지리정보시스템(GIS) 구축 사업

2. 과업의 목적

가. 도시시설물 유지관리의 과학화

○ 첨단 컴퓨터 응용기술인 지리정보시스템(GIS)을 이용하여 도로, 상․하수도 등         의 각종 시설물과 관련 제반자료를 지형정보와 연계시켜 입체적, 계량적으로           활용

나. 일상업무의 효율화

○ 도로, 상․하수도시설물 자료의 표준화를 통한 전산화로 업무처리 효율성 제고

○ 도로, 상․하수도시설물 관련 시계열정보와 공간정보를 체계적으로 수집, 저장,         처리, 전달함으로서 자료의 신뢰성 증대

○ 각종 자료(관망도, 시설물 등)의 정보화로 신속하고 정확한 의사결정 지원

다. 대민 서비스 향상

○ 도로, 상․하수도 업무처리의 간편화 및 신속화

○ 대민 서비스 향상으로 행정의 신뢰성 제고

라. 각종 안전사고 및 재난 예방

○ 도로굴착공사 시 지하시설물의 정확한 위치를 제공하여 파손을 방지

○ 파손된 지하시설물의 복구에 신속, 정확한 정보 제공

3. 과업기간 : 착수일로부터 25개월

※ 과업기간은 최종성과물이 관계법규(측량법 등)에 의거 공공측량 성과심사 기관에 의하여 적합한 판정을 득하였을 때까지를 말하며, 공공측량 성과심사에 소요되는 기간은 과업일수에 포함하지 않는다. 다만, 공공측량성과 심사결과 불합격 판정을 받았을 경우 재심사를 위한 내용의 보완이나 재작성 등에 소요되는 기간에 대하여는 과업기간의 일수에 포함한다.

4. 사 업 비 : 1,816,000천원(부가세 포함)

5. 과업범위

가. 공간적 범위 : 남악신도시(1～5공구)일원(A=3.597㎢)

나. 내용적 범위

1) 수치지도제작

○ 항공사진촬영(디지털) : 3.597㎢

○ 지상기준점(평면, 표고) 측량 : 24점, 15.66㎞

○ 사진기준점측량 : 20모델

○ 수치도화 : 3.597㎢

○ 지리조사 : 3.597㎢

○ 정위치편집 : 3.597㎢

2) 도로 및 지하시설물(상․하수도)도 작성

○ 조사․탐사용 도면 출력 : 3.597㎢

○ 도시기준점 측량 : 36점(2급기준점 4점, 4급기준점 32점)

○ 도로와 지하시설물(상 ․ 하수도)도 작성

- 도  로 : 32㎞ (조사 : 32㎞)

- 상수도 : 40㎞ (탐사 : 40㎞)

- 하수도 : 78㎞ (조사 : 78㎞)

-유관기관 DB 포함(332㎞)

○ 시설물정위치 편집 : 150㎞

○ 시설물구조화 편집 : 150㎞

○ 지형도 구조화 및 도면제작편집 : 3.597㎢

○ 최종도면 출력 : 3.597㎢

○ 공공측량 성과심사 : 1식

3) 범용프로그램 도입

○ 도로 및 상하수도 범용프로그램 도입 및 수정/추가 개발 1식

○ 인트라넷 지리정보시스템 개발 1식

4) 장비(H/W 및 S/W) 도입

○ 시스템 운영환경(H/W 및 S/W) 도입 1식

다. 과업대상지역

<과업지역 INDEX>

	남악신도시 작업위치도

Ⅱ. 과업수행 일반지침

1. 총 론

가. 본 과업지시서는 “남악신도시 지리정보시스템(GIS) 구축 사업"을 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 모든 과업의 수행은 본 과업지시서에 의하되, 세부적인 사항은 무안군(이하"갑"이라 함)과 과업수행자(이하"을"이라 함)가 협의하여 더욱 합리적인 방법으로 수행하여야 한다.

나. "을"은 본 용역을 수행함에 있어 최신 기술지식을 사용하여 일반적으로 통용되는 전문적인 기준과 신의와 성실의 원칙에 따라 계약의무를 완수하여야 한다.

다. 본 과업지시서의 과업내용중 "갑"이 필요하다고 인정하는 사항에 대하여는 상호협의하여 과업내용을 일부 변경․조정 할 수 있다.

라. 본 과업지시서에 명시된 사항은 "을"이 임의로 해석할 수 없으며, 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항은 상호협의하여 결정하되, 경미한 사항은 "갑"의 결정에 따른다.

2. 과업수행에 관한 일반적 사항

가. 본 과업은 "갑"이 임명하는 감독관의 지시 감독 하에 수행한다.

나. "을"은 계약일로부터 7일 이내에 착수계를 제출하여야 한다.

다. "을"은 착수계 제출일로부터 10일 이내에 과업수행에 따른 세부예정공정표, 동원인원계획표, 추진조직표, 참여자명단(보안각서, 자격증사본 첨부) 및 투입장비, 세부사업수행계획서, 안전사고 예방계획서 등 과업에 필요한 제반서류를 “갑”이 요구하는 서식에 의거 작성하여 감독관의 승인을 얻은 후 “갑"에게 제출하여야 한다.

라. 업체별 업무분장과 일정관리를 명확히 하여 사업수행계획서 제출시 함께 제출하고, 업무 구분이 모호함으로 인하여 문제 발생시에는 공동수급체 모두가 연대하여 책임을 진다.

마. 본 과업은 정부가 제정 공포한 관계 제법규 및 작업규정과 본 과업지시서에 의거 수행하여야 하며, 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 과업목적의 성실한 달성을 위하여 필요한 사항은 "갑”의 지시에 따라 수행 또는 보완하여야 한다.

바. 다음과 같은 사항에 대하여 "을"은 "갑"과 협의하여 결정한다.

1) 과업지시서에 명시된 과업내용 및 범위를 변경하여야 할 사항

2) 과업지시서에 명시되지 않은 사항 중에서 누락되거나 추가로 필요하다고 판단되는 사항

3) 과업수행자의 단독 결정이 곤란한 사항

사. 과업수행 과정에서 "갑"과 "을" 쌍방간의 계약서 적용에 대한 이견이 있을 경우의 적용 우선 순위는 다음과 같다.

1) 과업지시서

2) 기술용역계약 특수조건

3) 기술용역계약 일반조건

4) 관계법령(예산회계법, 측량법 및 기타 본 사업 관련 법령 등)

5) 국가지리정보체계의 구축 및 활용에 관한 법률

6) 국토해양부의 지하시설물도 수치지도화 사업 관련 규정집

아. 과업을 수행함에 있어 필요한 타 전문기관자문 및 선진기술을 활용할 수 있으며, 이 경우 사전에 "갑"의 승인을 득하여야 하며, 그에 소요되는 비용은 "을"이 부담한다.

자. 본 과업수행을 위하여 관계기관과의 협조가 필요한 경우에는 "을"은 "갑"에게 협조를 요청할 수 있으며, 이때 "갑"은 적극 지원하여야 한다.

차. 본 과업수행에 따른 모든 산출물은 무안군에 소유권이 있다.

카. 용역과업의 효과적인 수행체계 확보 및 조사 입력정보의 일관성․정확성 제고, 정기적 유지관리의 안전성 도모, 사업의 성공적 수행등 본 사업의 특수성을 감안하여 "갑"의 동의 없이는 어떠한 하도급도 할 수 없다.

타. "을"은 과업수행 중 참여기술자를 교체하고자 할 때는 기존 참여기술자와 동등하거나 그 이상의 자격 및 경력 등을 갖추어야 하며, 사전에 발주처의 승인을 받아야 한다. 또한 "갑"이 판단하여 과업수행에 지장을 초래하는 과업수행자는 "갑"의 교체요구시 "을"은 대체인원을 투입하여야 한다.

파. "을"은 원활한 의사소통과 본 과업의 성공적 추진을 위해 과업수행 현지에 전용사무실과 작업공간을 확보하여 운영하여야하고, 현장대리인은 "갑"의 승인 없이는 우리군 관내를 이탈할 수 없으며, 이탈시는 감독관의 사전승인을 득하여야 한다.

하. 과업성과보고서 내용은 체계있고 정확하게 편집하여 보고일 15일전까지 초안을 사전 제출하여 “갑”과 협의조정 후 발간할 수 있도록 제반 준비에 만전을 기하여야 한다.

3. 과업내용의 변경 및 사업비 정산

가. 본 과업 수행 중 과업범위에 증감이 발생하거나 기타 "갑"이 필요하다고 인정할 경우에는 상호 합의하여 과업지시서의 내용변경 및 과업기간을 조정할 수 있으며, 변경된 증감분에 대하여 설계변경 또는 정산할 수 있다.

나. 본 사업은 설계당시 수립된 자료에 의하여 과업지시서가 작성된 것인 바, 조사 불가능한 부분 및 조사 이후 현저한 변동사항이 발생하였을 때에는 "갑"과 "을"의 상호 협의하여 실제 구축물량에 맞추어 사업비 범위내에서 설계변경 또는 계약액 비율에 맞추어 가감 정산할 수 있다.

다. 과업기간중 환율, 물가, 임금상승 등으로 사업비가 증가될 경우는 "을"이 그 비용을 부담한다. 단, 사업변경으로 인한 물량증가는 예외로 한다.

라. 본 과업목적을 달성하기 위하여 필요한 사항이나 본 과업지시서에 누락된 경미한 사항은 "을"의 부담으로 시행하여야 한다.

마. 본 과업의 진행도중에 "갑"의 방침이 변경되었을 때에는 변경된 방침에 따라야 하며, 정부에서 제정한 본사업과 관련되는 제반 법규, 지침 등 표준 설계품셈에 변경이 있을 때에는 "갑"과 "을"이 상호 협의하여 설계 변경할 수 있다.

4. 범용프로그램 도입 및 시스템 개발 원칙

가. 도로 범용프로그램 도입

1) 국가지리정보체계의구축및활용등에관한법률 제10조제2항의 규정에 의거하여 2003년 11월 25일 고시된『지방자치단체의 도로 및 상・하수도 시설물관리를 위한 범용프로그램의 기본설계서 및 품질인증기준』에 따라 공고일 기준으로 품질인증을 기 획득한 범용프로그램을 도입하여야 하며, 국토해양부고시 제2002-137호에 의한 소프트웨어품질인증서를 제출하여야 한다.(소프트웨어 임치 증명 첨부)

2) 우리군에서 기 도입하여 활용중인 GIS S/W와 연계하여 원활히 사용할 수 있도록 범용프로그램을 도입하여야 한다.

3) 범용프로그램을 도입한 후 시스템 컨설팅의 결과와 범용에서 제시한 기본설계를 비교・분석하고, 일반사용자(최종사용자)의 편의와 특성을 최대한 반영하여 수정 및 추가 개발하여야 한다.

4) 범용프로그램의 커스터마이징은 기능, GUI, 출력물에 대한 보완 및 변경을 포함하며, 추가 개발부분은 범용프로그램 기본설계서를 바탕으로 도로 및 지하시설물(상・하수도) 범용프로그램과 통합된 환경에서 추가기능을 구현하여 시스템의 일관성 및 통합성을 보장하여야 한다.

5) 본 시스템 구축과 연계되는 시스템과의 자료중복을 최대한 배제하고 이중관리가 발생하지 않도록 시스템을 개발하여야 한다.

나. 시스템 개발

1) 개발사업자는 지리정보시스템 개발동향을 고려한 시스템을 구축함으로써 기술발전 및 사업 확장 시 기술동향 반영이 가능하도록 하여야 한다.

2) 구조적으로 자료관리문제(불일치, 중복 등의 문제)의 원인을 사전 제거할 수 있도록 시스템을 설계하여 자료의 신뢰성이 지속적으로 유지되어야 한다.

3) 사업의 특성상 하드웨어, 소프트웨어 장애, 고의적인 침해로부터 자료를 보호할 수 있는 충분한 자료보안기능을 포함하여야 한다.

4) 시스템 성능은 향후 자료의 증가, 활용범위, 사용인원의 확대 등에 적절히 대처할 수 있도록 구성되어야 한다.

5) 시스템 구축 시 관련규정이나 표준안(NGIS관련 표준안) 등이 있는 경우 이를 준수하고 특별한 규정이나 표준안이 없는 경우 우리군과 협의하여 추진한다.

5. 공정관리 및 성과보고 방법

가. "을"은 본 과업의 예정공정에 의거 효과적인 과업수행을 위하여 매주․매월말일 기준으로 과업수행 실적 및 계획을 서면으로 "갑"에게 제출하며, 또한 수행기간 중 "갑"의 요구가 있을 시에는 과업추진 전반에 걸쳐 수시 보고를 하여야 한다.

나. 과업수행책임자는 본 과업 수행에 따른 사업착수보고 및 중간보고, 최종성과 보고를 "갑"이 지정하는 일정에 따라 실시하여야 하며, 실시시기 및 회수는 "갑"의 요구에 따라 실시한다.

다. 감독관은 "을"의 보고시 필요사항을 시정 지시할 수 있다.

라. 공정은 매월 말일 정기보고할 지정양식("갑"과 협의)에 의거 "갑"에게 제출하여야 한다.

마. 과업성과품보고서 내용은 체계있고 정확하게 작성하여 준공전(20일전까지) 초안을 사전 제출하여 "갑"과 협의조정 후 발간할 수 있도록 제반준비에 만전을 기하여야 한다.

바. "을"은 사업홍보를 위한 각종행사(착수회, 중간보고회, 준공보고회 등)를 지원하고 소요비용을 부담한다.

6. 품질보증에 관한 사항

가. "을"은 본 과업성과의 품질을 높이고 보증하는 데 최선을 다하여야 한다.

나. "을"은 "갑"의 요구에 따라 과업진행 공정별 성과물을 "갑"에게 제공하여야 하며, 성과물의 질 또는 성능향상을 위한 "갑"의 지시를 성실히 이행하여야 한다.

다. 과업수행 과정에 있어 국내․국외의 관련기술 발전에 따라 과업수행기간 및 비용의 현저한 절감 또는 성과물의 품질 향상 등을 위하여 개선할 필요성이 있다고 인정되는 사항에 대하여 "을"은 "갑"의 지시에 따라 개선 보완하여야 한다.

라. “을”의 측량부문과 DB부문의 품질관리팀은 “갑”의 요청이 있을 경우 품질테스트를 수행하여야 하며, 결과물을 수시 보고하여야 한다.

마. "을"은 준공 후 1년간 성과에 대한 품질을 보증하고, 관련 기술발전 내용을 향후 시스템 확장 구축에 반영할 수 있도록 하기 위한 "갑"의 기술적인 자문 및 지원요구에 성실히 응하여야 하고, 하자로 인하여 재정손실 등 시스템 운영에 지장을 초래할 경우에는 이에 대한 책임을 지고 손해를 배상하여야 한다.

바. "을"은 품질보증 기간중 "갑"의 보완지시가 있을 때에는 "을"의 부담으로 성실히 보완에 응하여야 한다.

사. "을"은 공공측량성과에 대하여 관계법규(측량법 등)에 의한 기관의 심사를 필하여야 하며, 성과심사비는 "갑"이 부담하고, 심사결과 보완 또는 재작성 지시가 있을 때는 "을"의 부담으로 지체없이 보완 또는 재작성하여 성과심사를 받아야 한다.

아. 관계법규(측량법 등)에 의한 성과심사는 DB구축 완료 후 성과심사를 득하고, 준공계를 접수할 경우에만 준공 처리한다.(단, 관련 법규(측량법등)에 의한 성과심사에 소요되는 기간은 과업기간에 포함되지 않으며, 그 초과일수 만큼 과업기간을 연장하고 지체일수에 삽입하지 않는다.)

자. 시설물 조사․탐사 및 DB구축 성과품은 도로와 상․하수도 범용프로그램에서 요구하는 형식에 일치하여야 한다.

7. 기술이전 및 교육

가. "을"은 과업수행 시 함께 참여하는 "갑"의 소속 공무원에게 과업수행 과정상 수반되는 전문기술 및, 관련사항을 이전하는데 최선을 다하여야 하며, 과업수행에 필요한 교육(기반 S/W, 응용프로그램 및 DB구축)에 최선을 다하여야 한다.

과 정 명	교 육 대 상	교 육 기 간	교 육 내 용	교육 장소	비용 조건
기반교육	시스템운영자	1주	-GIS 개요 -DBMS 교육	협의 결정	무상
응용시스템 운영자교육	시스템운영자	1주	-시스템 모듈 구성 -데이터 구성 및 관리 - 시스템 장애 시 긴급복구 방법 -시스템 백업 및 보안관리 -시스템 개발 TOOL 및 운영	협의 결정	무상
도로, 상․하수관리 범용프로그램 사용자교육	시스템사용자	1주	-범용프로그램 편집시스템 교육 -세부기능 및 활용방법 교육 -공간 DBMS 교육	협의 결정	무상
인트라넷 시스템 사용자교육	시스템사용자	1주	-세부기능 및 활용방법 교육 -GIS 엔진교육	협의 결정	무상
DB자료갱신을 위한 측량교육	DB구축 담당자 및 부서별 DB 수정갱신 담당자	1주	-측량값 취득방법 -절대측량(토탈스테이션, GPS 활용) 교육 -자료갱신 방법	협의결정	무상

나. 교육 및 기술이전 세부이행 사항

1) 교육의 구분

- 시스템 운영자 교육, 시스템 사용자 교육, 공통교육 등으로 구분 교    육내용, 교육기간, 교육비용 등 세부실천계획을 수립 감독관과 협의    하에 시행한다.

2) 기술지원 요건

- 시스템 개발에 적용된 각종 Tool 및 소프트웨어에 대한 기술이전     계획을 수립하고 이행하여야 한다.

- "을"은 준공 후 "갑"의 시스템 운영요원이 자체 시스템 운영 및 유지     보수 능력을 배양하도록 사업수행중이나 무상유지보수기간 중 교육     및 기술을 "갑"이 필요시 즉각 지원하여야 한다.

다. "을"은 업무수행에 필요한 모든 연관부서에 대한 세부적 사용자 교육을 필히 수행하여야 하며, 별도의 교육계획을 수립하고 교육용 자료를 제공하여야 한다.

라. 교육 및 기술이전에 소요되는 일체의 경비(출장여비 제외)는 "을"이 부담한다.

8. 테스트 및 시험운영

가. 테스트는 단위시스템 테스트와 통합테스트로 나누어 단계별로  필히 실시하며 문제점을 분석하고 보완하여 그 결과를 제시하여야 한다.

1) 단위 테스트는 프로그램의 최소단위별로 철저한 시험이 이루어져야 한다.

2) 통합테스트는 범용프로그램(도로 및 상・하수도)과 데이터베이스(DB구축자    료)를 연계하여 전체 시스템에 대한 성능점검 및 안전성을 평가하여야 한다.

나. 개발 완료된 시스템은 시설물관리 부서의 충분한 시험운영(개발 완료후 최소 1개월 이상)을 거쳐 문제점을 수정․보완하여 실제 업무운영에 불편함이 없도록 한다.

다. 해당업무 담당자가 시험 운영할 수 있도록 사전에 충분한 교육을 실시하여야 한다.

라. 시험운영 결과는 감독관에게 수시 보고한다.

마. 시험운영 기간 중 시스템통합(SI)업체는 데이터필드의 빈 항목, 오류사항을 점검, "갑"을 경유하여 DB업체에 수정보완을 요구하고, DB업체는 개발시스템을 테스트하여 오류사항을 점검한 후 "갑"을 경유하여 SI업체에 수정 보완을 요구하여야 한다.

바. 시스템은 준공 3개월 전에 해당부서에 설치하여 해당부서 사용자가 제시한 시험운영을 통한 문제점과 개선책(운영활용 실태보고서를 작성 감독자에게 제출)을 반영할 수 있도록 하여야 한다.

9. 하자보수 및 유지보수

가. "을"은 시스템 운영에 필요한 제반기법과 처리절차등 유지보수를 위한 종합적인 방안을 분야별로 상세하게 문서화하여야 한다. 변경사항에 대한 처리절차 및 이력관리, 장애의 유형별 처리절차, 장애에 따른 시스템 보완기법을 지원하여야 하며, 특히 DB구축 과정의 이력사항 및 흐름도를 명확히 하여 데이터의 손실을 최소화하여야 한다.

나. DB구축에 대해 발생된 하자에 대해서는 준공일로부터 1년간 무상유지보수를 지원하여야 한다.

다. 사업기간 및 하자보수기간 중 데이터베이스 및 응용프로그램 등에 관한 문제가 발생하였을 경우에는 해결방법을 제시하고 문제를 해결하여야 하며, 그에 따른 비용은 "을"이 부담함을 원칙으로 한다.

라. 무상 유지보수기간중 사용자들로부터 요구사항이 발생할 경우에는 "갑"과 "을"의 합의하에 무상 업그레이드를 실시하여야 한다.

마. 사업 종료나 무상유지보수기간이 지난 후에도 시스템관리 및 업무항목의 추가․변경․삭제 등의 요인발생 등으로 인해 시스템(DB부문 포함) 전반적인 유지보수 계약이 필요하여 "갑"이 유지보수를 요구할 경우에는 "을"은 이에 응하여야 하며, 무상 유지보수기간이 경과한 후에는 별도의 유지보수 계약에 의한다. 또한, 중․장기적으로 시스템 업그레이드 및 타시스템과 연계하여 호환성 있는 시스템 구축 및 유지보수를 위해 최선을 다하여야 한다.

바. 과업으로 인한 모든 데이터의 최종 구축은 “갑”이 운영중인 소프트웨어와 하드웨어의 최종 버전에 적용하여야 한다.

10. 성과품의 소유

가. 과업수행과정에서 생산된 도면, 조사자료 및 프로그램등 용역성과품에 대한 모든 권리는 "갑"이 소유한다.

나. 본 과업수행시 발생한 일체의 성과품은 "갑"의 승인 없이는 제3자에 대여하거나 판매할 수 없으며, 준공시 "갑"에게 제출하여야 한다.

11. 보안대책

가. "을"은 과업착수와 동시에 "갑"의 "보안업무규정"에 따라 과업수행에 필요한 제반 보안대책을 강구하여야 하며, 대표자 및 과업참여자에 대한 보안각서는 대표자(공동수급대표자)의 책임하에 착수계 제출시 일괄 제출하여야 한다.

나. "을"은 보안사항의 누설과 관련자료의 도난, 분실 등을 방지하고, 제반 보안사항의 조치를 강구 또는 감독하기 위하여 정․부 보안책임자를 지정하여야 한다.

다. 국가 보안상 중요하다고 생각되는 모든 기록과 자료는 시건장치가 되어 있는 함에 보관하고, 열쇠는 지정된 보안담당자가 관리하여야 하며, 제반작업관계에 있어 "갑"이외의 다른 국가기관 등의 보안에 관한 심사 및 검증을 필요로 하는 경우 "을"은 사전에 "갑"과 협의하고 필요한 조치를 취하여야 한다.

라. 과업수행 중 과업참여자를 교체할 경우에는 감독관의 사전승인을 득한 후 보안각서를 "갑"에게 제출한다.

마. 감독관으로부터 과업참여자 교체를 승인받은 "을"은 인계인수를 철저히 하여 자료의 외부유출을 사전에 방지하여야 하며, 용역과업종사자 이외의 자에게 부득이한 사정으로 성과품 등 관계자료를 취급하게 해야할 경우에는 반드시 보안각서를 제출한 후 취급토록 하여야 한다.

바. 과업수행 과정중 보안이 요구되는 과업을 수행하는 경우에는 "갑"이 지정하는 제한구역 내에서 작업하여야 하며, 외부인의 출입제한 등 "갑"의 보안조치에 응하여야 한다.

사. "을"은 과업에 따른 연구내용 및 조사자료는 물론 과업진행 과정에서 생성된 모든 자료를 타 용도로 사용하거나 외부에 공개 또는 대출하지 못하며, 과업수행중 과실로 인한 일체사고에 대하여는 "을"이 모든 책임을 져야 한다.

아. "갑"은 "을"의 보안관리상태를 점검할 수 있으며, 또한 보안상 필요하다고 생각되는 모든 지시를 할 수 있다.

자. "을"은 용역성과 및 관련된 모든 자료와 과업수행 과정에서 생성된 일체의 자료를 과업이 완료되는 즉시 "갑"에게 제출하여야 한다.

차. 하드웨어 및 소프트웨어의 장애나 혹은 고의적인 침해로부터 자료를 보호할 수 있는 충분한 자료 보안기능을 포함하여야 한다.

12. 안전관리

가. 탐사자는 지하시설물을 탐사하기 위하여 공동구 및 맨홀 등에 출입 또는 확인 등이 필요할 경우에는 지하시설물 관리기관(부서)과 사전 협의하여 승인을 득한 후 출입 또는 확인, 탐사작업 등을 실시하여야 한다.

나. 탐사에 필요한 안전기구는 사전에 점검・정비하고 작업에 적절하게 사용할 수 있도록 하여야 한다.

다. 사전협의 또는 승인 없이 발생된 문제는 "을"이 책임을 져야 한다.

라. 안전에 관한 법률 및 규정에 의하여 "을"은 작업을 시행하기 이전에 작업자에게 교육을 실시하여야 하며, 안전사고 발생시 물적․인적피해에 대하여 "을"이 모든 책임을 져야 한다.

마. 작업자는 작업을 실시하기 이전에 관련기관과 협조하여 안전에 대한 대책을 수립하여야 하며, 관련기관에서 요구하는 대책을 수립 시행하여야 한다.

바. 현장에서 도로 및 지하시설물과 관련하여 작업을 시행할 경우에는 안전장비 및 보호구를 필히 착용하고, 안전관리자 책임하에 시행하여야 하며, 사전에 제반 안전여부를 확인한 후 작업에 임하여야 한다.

사. 맨홀 등과 같이 통풍이 되지 않을 경우에는 환기 및 가스측정을 하여 가스폭발 및 산소결핍으로 인하여 사고가 발생되지 않도록 조치하고, 사전에 안전여부를 확인한 후 출입하여야 하며, 출입시에는 사다리등을 이용하여 안전하게 출입이 가능하도록 하여야 한다.

아. 지하시설물을 탐사시는 현장대리인으로 하여금 작업현장에 상주하여 안전작업을 지휘 및 감독하여야 한다.

자. 현장대리인은 작업종사자로 하여금 해당작업(주,야간등)에 대하여 안전대책을 수립함은 물론 안전교육을 시켜야 한다.

차. 현장대리인은 탐사장비 및 작업방법 등을 확인 점검하여야 하며, 탐사내용도 수시로 검사 및 확인하고, 우리군으로 점검, 검사, 확인내용을 수시 보고하여야 한다.

카. 지하시설물의 탐사시에는 근로기준법, 도로교통법, 도로법, 산업안전보건법, 고압가스안전관리법등 안전에 관련된 법 내용을 준수하고, 저촉되지 않도록 하여야 한다.

13. 기타사항

가. "을"은 과업기간 중 중앙정부의 표준화방안이 제정될 경우에는 이를 수용하여야 한다.

나. 시설물 조사․탐사에 따른 지하시설물도 성과심사는 관련규정에 의하여 반드시 성과심사를 필하여야 하며, 자료의 정확성 확보를 위하여 "을"은 자체 검수절차를 이행하여야 한다.

다. 성과심사 불합격시 전부 재구축하는 비용과 시간을 절약하기 위하여 단계별로 시행하여야 한다.

라. "을"은 "갑"과 협의하여 "갑"이 지시하는 규격으로 과업수행과정 및 시설물에 대한 현장을 촬영한 사진첩 및 Data File을 제출하여야 한다.

마. 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 "갑"과 "을"이 상호협의하에 사업을 추진하고, 만약 협의가 이루어지지 않는 사항은 "갑"의 지시에 따라야 한다.

Ⅲ. 과업수행 세부지침

1. 과업수행 원칙

가. 본 과업은 "남악신도시 지리정보시스템(GIS) 구축 사업"으로서 우리군 특성에 맞는 도로와 지하시설물(상․하수도)도 데이타베이스를 구축하여야 한다.

나. "을"은 사업 초기에 샘플링을 통해서 사업의 모든 단계를 수행하여 봄으로써, 사업수행 단계별로 발생되는 문제점을 사전에 조정․보완을 수행하는 Prototype을 반드시 설정하여 적용하여야 한다.

다. 데이터베이스 구축에 필요한 기존도면 및 조서․대장․사진들을 상세히 조사하고, 현지조사 및 보완측량으로 원시데이터를 정비하여야 하며, 데이터베이스 설계서에서 지정하는 바에 따라 입력할 수 있도록 체계적으로 정비하여야 한다.

라. 각종 시설물에 대한 현황사진, 업무관련 설계도 및 도면들은 해당시설물과 연계하여 관리할 수 있도록 조사 및 정리하여야 한다.

마. 본 과업에 사용하는 도면(도형자료) 및 각종 대장(속성자료)은 과업의 정확성을 기하기 위하여 발주처의 확인을 받은 후 사용하여야 한다.

바. 우리군에서 구축중이거나 운영중인 토지정보관리체계, 새주소관리 및 안내시스템과 중앙정부에서 추진하는 각종 정보화사업과 등과 관련하여 최대한 호환 및 상호 연계가 가능하도록 구축하여야 한다.

사. 국가의 GIS 정책 및 관련법규등의 변경(국가기준점 변경, 국가기본지리정보구축)으로 인해 작업방법의 변화 및 측량기준점등의 변경 등이 일어나는 경우 “을”은 사업수행중이더라도 그 변경사항을 준수하여야 한다.

2. 데이터베이스 구축지침

가. 모든 DB구축에 대한 내용 및 지침 등은 과업지시서 및 사업착수시 제출한 Prototype의 내용에 따라 구축하여야 한다.

나. 데이터베이스 구축시 다음 사항을 기준으로 작업한다.

1) 측량법, 동법시행령 및 시행규칙

2) 지하시설물도 작성 작업규칙 및 세부지침

3) 국가지리정보체계(NGIS)의 수치지도 통합표준(안)

4) 수치지도작성 작업규칙, 수치지도작성 작업내규

5) 공공측량의 작업규정 세부기준 및 운영세칙

6) 지도도식규칙

7) 국가지리정보체계(NGIS)의 수치지도 통합표준(안)

다. 데이터베이스 구축대상 범위는 도로와 상․하수도 관련 시설물의 데이터베이스설계서에서 도출된 항목과 각종 지도, 도면․사진, 대장․조서의 이력관리가 필요한 부분은 과거자료를 포함한다.

라. DB구축에 필요한 기존도면, 현황사진자료, 대장․조서 등을 상세히 조사 및 정리(필요시 현지조사를 실시하여 원시데이터를 조사․정비)하여 관련 시설물과 정확히 연계하여 관리할 수 있도록 입력하여 DB화하여야 한다.

마. 기본도에 표시되지 않는 공동구는 관련 도면을 조사․정비하여야 하며, 필요시 현지조사를 실시하여 보완정비 후 입력하여야 한다.

바. 본 과업수행 중 보완측량을 통해 얻어진 기본도상의 지형도의 모든 시설물(도로신설․폐지 및 도로폭원 변경, 신축건물등)에 대한 위치를 수정 보완하고 정위치편집하여야 한다.

사. 조사, 정비된 도형 및 속성자료를 DB화하고, 입력된 각종 시설물 재원에 해당하는 속성 DB는 해당시설물과 명확하게 연결되어 업무에 활용할 수 있어야 한다.

아. 지하시설물의 위치, 심도에 대하여는 정확성을 유지하도록 공정별(조사, 편집, 입력)로 체계적인 관리방안을 강구하여야 한다.

자. 모든 시설물의 위치정보는 국가기준점에 근거한 3차원 좌표(X,Y,Z)로 측정하여 실제 위치좌표와 도면의 도상좌표를 일치시켜야 한다.

차. "을"은 도형 및 비도형정보 기술․기법의 급속한 발전과 경향을 검토․분석하여 향후 “갑”이 관련 데이터베이스를 구축함에 있어 유연하게 대처할 수 있도록 시설물에 대한 DB를 구축하여야 한다.

카. 우리군의 도로와 상․하수도 시설의 효율적인 관리를 위해 타 지자체 및 유관기관, 국토지리정보원 등의 도형 및 비도형 데이터베이스를 이용할 것이므로, 이와 같은 국가기관, 지방자치단체, 공공기관등의 유관기관의 정보공유, 향후 추진계획이용 가능여부 등을 종합적으로 검토 수립하여야 하고, 사용자 요구사항이 철저하게 분석되어 DB구축에 반영되어야 한다.

타. 구축된 DB는 도로시설물, 상․하수도 시설물 등에 대한 각 공정별로 검수를 실시하여 반드시 그 오류에 대한 사항은 조치를 취한 후 그 결과보고서를 제출하여 “갑”의 확인을 받아야 한다.

3. 수치지도제작

가. 디지털 항공사진촬영

1) 1/1,000 수치지형도로 도화하기 위하여 항공사진 촬영 축척은 지상표본거리     15cm 이내로 한다.

2) 측량용 사진은 반드시 실체시 사진이어야 하며 사진의 중복도는 촬영 진행     방향으로 60% 인접코스간의 중복도는 30%를 표준으로 한다. 단. 필요한 경     우에는 촬영 진행방향으로 80%, 인접코스간 65%까지 중복시킬 수 있다.

3) 촬영계획을 수립할 때에 촬영방향은 동서를 원칙으로 하되, 촬영구역의 모      양, 지형지세 및 풍향을 고려하여 변경할 수 있다.

4) 촬영비행은 예정 촬영고도에서 가급적 등고도로서 직선이 되도록 한다.

5) 노출시간은 촬영계절, 촬영시간, 천후, 대지속도, 사진기의 진동, 사용필름및            휠타의 조합을 고려하여 5배 확대시 선명한 영상을 얻도록 한다.

나. 지상기준점측량

1) 지상기준점측량은 사진기준점측량 및 수치도화작업에 필요한 기준점의 성과     를 얻기 위하여 현지에서 실시하는 지상측량을 말하며, 평면기준점측량(X,Y)     과 표고기준점측량(H)으로 구분한다.

2) 삼각점과 수준점은 반드시 성과에 대한 점검측량을 실시하여 무안군과 협의     하여 사용한다.

3) 지상기준점은 항공사진상에서 그 위치를 쉽게 관측할 수 있는 지점을 선정     하여야 하며, 관측점의 조서를 작성한다.

4) 지상기준점 성과는 세계측지계(GRS80 타원체기준)를 산출한다.

다. 사진기준점측량

1) 사진기준점측량은 수치도화기, 좌표측정기에 의하여 항공사진상에서 측정된     기계좌표를 기지점을 기준으로 하여 측지좌표로 변환시키는 작업을 말한다.

2) 연속 2모델이 사진상에서 명확한 실체시가 가능하고 인접모델간의 중복 부      분 중간에 위치하도록 한다.

3) 성과계산은 세계측지계(GRS80 타원체기준)을 기준으로 한다.

라. 수치도화

1) 수치도화는 지상기준점 및 사진기준점을 이용하여 지형․지물을 수치로 입     력하는 작업을 말한다.

2) 도로는 지도의 골격을 이루고 있을 뿐 아니라, 각종 공공시설물이 설치되어     있어 타 지형지물에 비해 중요도가 우선하므로, 정확성에 특히 유의하여야      한다.

3) 본 사업에 있어서의 ‘도로’는 「도시계획시설기준에 관한 규칙」에 의한 ‘폭     4m 이상으로서 일반의 교통에 공용되는 도로’는 물론 항공사진으로 판독 가     능한 폭 4m미만 및 단지내 도로 등을 모두 포함한다.

4) 시가지 등 밀집지역의 도로경계선은 건물 사이의 공간을 이용하여 최대한      정확히 묘사하며, 표고(H) 값을 유지하여야 한다.

5) 폭 0.6m(지상)이상의 도로는 실폭으로 묘사하고, 그 이하는 도로의 중앙을      단선으로 묘사한다.

6) 도로경계선(폭)은 시가지의 경우 경계석 외곽 끝을 묘사하고, 외곽지의 경우     는 노견 끝을 묘사하여야 한다.

7) 도로중앙선은 도색선의 중앙부분을 정확히 묘사하여야 한다.(조사의 기준)

8) 인도(보도)경계선은 보차도경계(경계석)를 정확히 묘사하여야 한다.

9) 횡단보도는 페인트선의 외곽을 묘사하되, 정위치편집에서는 직사각형으로 편     집한다.

10) 안전지대는 경계석이 있는 경우는 경계석 끝을 묘사하고, 도색선(Line)의 경     우는 외곽선 끝을 묘사하여야 한다.

11) 고가도로, 입체교차로 등의 겹치는 부분은 개별로 연결 묘사하여야 한다.

12) 교량부분은 도로경계선으로 연결 묘사하고, 교량(면)을 별도로 중복 묘사한다.

13) 도로경계선이 건물, 담, 제방 등과 겹치는 경우에도 개별 중복 묘사하여야      한다.

14) 도로주변의 유명음식점 등으로 인한 일시적인 빈공간(마당, 주차공간 등)은     도로에 포함하지 않는다.

15) 도로(차도 및 보도)의 끝 부분은 폐합 묘사하여야 한다.

16) 수계, 철도, 건물, 지류, 시설물 등에 대해서는 관련 작업기준에 의한다.

마. 지리조사

1) 지리조사용 도면 출력

가) 수치도화가 끝난 후 모든 사항을 철저히 점검하여 지리조사용 도면을                 출력하여야 한다.

나) 지리조사용도면(1/500)을 출력 할 때에는 심볼을 1/1,000 도면상의 크기                (1/2)로 줄여서 출력한다.

다) 1/1,000 수치지형도를 4등분(1/500) 할 때는 인접부분이 도상 0.5cm정도                중복 되도록 도곽 구성을 한다.

2) 지리조사 방법

가) 지리조사는 항공사진상에서 나타나지 않는 건물의 명칭, 행정경계, 지명                (법정, 행정, 자연지명) 등과 도화에서 오기 또는 누락된 지형․지물을                 현지에서 조사․확인하고 수치도화가 불가능(사각지대 등)하거나 곤란                 한 지형․지물을 실측 보완하는 작업을 말한다.

나) 지리조사는 관련 작업기준에 따라 도화가 완료된 출력도면과 기존성과                출력도면을 이용하여 정위치 편집이 용이하도록 최대한 정확히 조사하                여야 한다.

다) 지리조사 시 지형․지물의 속성정보 항목은 우리군에서 운영예정 인                   GIS 시스템 데이터와의 연계를 고려한다.

바. 정위치편집

1) 정위치편집 기준

가) 정위치편집을 하기 위한 기준성과는 기존 수치도화 성과(File) 및 신규                제작 도화성과(File)를 사용하여야 한다.

나) 모든 편집사항은 도화File과 지리 조사에서 조사된 자료를 근거로 정확                히 판단하여 편집하여야 한다.

다) 지리조사에서 확인되지 않은 사항(도화File)은 임의로 편집을 할수 없다.

라) 지리조사에 참고할 목적으로 묘사한 사항(수치지형도의 표기사항이 아                닌 것)은 정위치편집 작업이 완료된 후 모두 삭제하여야 한다.

2) 정위치편집 요령

가) 도화에서 코드분류가 미비한 사항은 수치지형도에 적합한 해당 코드로                완전하게 정리하여야 한다.

나) 모든 도엽은 수치지형도 도곽에 맞게 설정하여야 한다.

다) 조사도면에 정리된 사항을 빠짐없이 해독하여 정확히 편집하여야 한다.

라) 도화가 불가능한 사각지대를 지리 조사에서 보완한 경우 조사 도면상의                기점과 Data상의 기점이 동일지점인지 확인하여 도형과 치수를 정확히                편집하여야 한다.

마) 지리조사 도면을 정확히 판단하고 조사기준 및 절차를 정확히 인식하여                착오 및 오류가 없도록 하여야 한다.

바) 기타 정위치편집시 유의사항은 관련 작업기준에 의한다.

4. 도시기준점 설치

가. 우리군 도로와 지하시설물의 효율적인 관리 및 유지보수와 유관부서의 자료활 용도를 높이기 위해 도시기준점을 설치하며, 그 위치는 우리군과 협의한다.

1) 2급 도시기준점 : 1㎢당 1개소 설치(화강암)

2) 4급 도시기준점 : 도로연장 500m당 1개소 설치(표시핀)

나. 도시기준점은 수치지도 제작시 사용되는 기준점(국가기준점)과 동일 성과품으로 제작하여야 한다.

다. 도시기준점은 GPS를 이용 국가 삼각망과 연결하여 설치하여야 한다.

라. 영구 보존용으로 설치할 필요가 있는 지역에 대하여는 “갑”과 “을”이 협의하여 화강암을 이용하여 설치할 수 있다.

마. 사업 지역에 대한 도시기준점 설치안을 제시하여 감독관의 승인하에 기준점을 설치한다.

바. 도시기준점은 기본도, 시설물도에 활용되므로 공공측량성과를 득하여야 한다.

사. 지형여건에 따라 도시기준점 설치 물량은 가감될 수 있다.

5. 데이터베이스 구축 범위

가. 도  로

1) 조사 대상은 사업구역내에 있는 4m이상인 모든 도로 및 시설물에 한한다.

2) 도로시설물 조사 후 시설물관리 담당자로부터 정확성에 대한 확인을 받아야 한다.(표본추출 정확성 확인 시 도엽 당 오차가 일정부분 이상이면 재조사를 실시하여야 한다)

3) 도로시설물조사시 기본도의 보완이 필요하거나 또는 문제점이 도출된 부분에 대하여는 보완측량 실시함을 원칙으로 한다.(수치지도화 작업규정 준수)

4) 수치지형도에 포함되어 있지 않은 도로시설물에 대해서는 보완・조사 측량을 거쳐 정위치 편집하고, 그 정확성에 대해서는 시설물관리 담당자의 확인을 받아야 한다.

나. 상수도

1) 탐사대상은 관경 50mm이상인 상수관과 관련 시설물로 한다.

2) 탐사는 도로 현장조사를 실시하여 보완된 수치지형도를 탐사원도로 사용한다.

3) 급수관 및 수도계량기 입력은 상하수도사업소에서 보유중인 급수전카드를 참고하여 현장조사 후 입력한다

4) 조사․탐사후 시설물별 담당자로부터 정확성에 대한 확인을 받아야 한다.

다. 하수도

1) 조사․탐사 대상은 관경 300mm이상 하수도 시설물(암거포함)과 하천 관련 시설물로 한다.

2) 탐사는 도로 현장조사를 실시하여 보완된 수치지형도를 탐사원도로 사용한다.

3) 조사․탐사후 시설물별 담당자로부터 정확성에 대한 확인을 받아야 한다.

6. 도로와 지하시설물 조사․탐사

가. 작업계획의 수립

1) "을"은 본 과업에 대한 세부적인 작업계획을 수립하여 작업을 수행하여야 하며, 작업을 착수하기 이전에 다음 사항에 대하여 과업지시서, 현지여건 등을 종합적으로 검토하여 작업에 대한 세부계획을 수립한 후 "갑"에게 제출하여야 한다.(“을”은 용역 단계별(전, 중, 후)로 시설물별 관리담당자와 D/B 적정성에 대하여 사전 협의 후 구축 하여야 한다.)

가) 세부 공정계획의 수립

나) 인원 및 장비의 투입계획

다) 도로와 지하시설물 조사․탐사시의 안전계획

라) 관련자료의 보안계획

마) 과업수행에 따른 각종 측량 및 현지조사 계획

바) 작업방법 및 품질관리 계획

사) 기초자료의 현황

2) "갑"은 "을"의 계획에 대한 타당성 여부 및 계획에 대하여 확인하여야 하며, 계획이 미비할 경우에는 이를 보완하게 하거나 작업을 중지시킬 수 있다.

나. 원시자료의 수집

1) 도로 및 지하시설물과 관련된 정보 또는 기 구축된 정보가 있을 경우에는 관련기관 또는 부서에 협조 요청하여야 한다.

2) 도로 및 지하시설물과 관련된 자료가 필요할 경우에도 “갑"에게 협조 요청하여 충분한 자료수집이 될 수 있도록 하여야 한다.

다. 조사․탐사용 도면 출력

1) 도로와 지하시설물도 작성을 위한 기본도는 축척 1/1,000의 수치지도를 기준으로 하며, 수치지도 작성 작업규칙에 의하여 제작된 수치지도 이어야 한다.

2) 도로와 지하시설물을 조사․탐사하기 위하여는 1/1,000 수치지도를 1/500 축척으로 2배 확대된 출력도면을 이용하며, 1/1,000 수치지도를 4등분하여 1도면을 4장으로 분할하여 현지조사가 용이하도록 하여야 한다.

라. 도로와 지하시설물 관련 자료조사

1) 자료조사

가) 도로와 지하시설물(관망도, 대장자료 등)에 대한 자료를 사전에 입수하여 시설물 조사․탐사에 부합되도록 각종 자료의 입력에 활용하여야 한다.

나) 도로 및 지하시설물과 관련된 자료 또는 이미 구축된 정보가 필요한 경우에는 관련 시설물 관리기관과 협조하여 지하시설물도 작성에 활용하여야 한다.

다) 시설물 관리기관에서 제공받은 자료는 철저하에 관리하여야 하며, 다른 목적에 사용하여서는 아니된다.

라) 도로와 지하시설물 조사․탐사전에 관련기관(부서)에서 취득된 정보는 정리하여 시설물조사에 참고자료로 활용하여야 한다.

마) 도로와 지하시설물에 대한 위치정보뿐 아니라 각종 도면과 관리대장 및 조서를 수집하고, 시공 당시의 설계도면 및 준공도면이 있을 경우에는 조사에 활용할 수 있도록 조사내용을 정리하여 조사시 참고하여야 한다.

바) 자료조사는 관련부서와 유관기관의 자료를 광범위하게 수집․분석하여 자료의 신뢰성을 확보하고, 수집․분석된 내용은 별도 시행계획을 수립하여 우리군에 제출하여야 한다.

2) 자료관리

가) 도로 및 지하시설물과 관련된 자료를 대여 또는 제공받았을 경우에는 분실되거나 타용도로 다른 사람에게 제공되어서는 아니된다.

나) 관련 자료를 제공받은 작업수행자는 관련자료의 관리에 대한 책임을 져야 한다.

3) 자료편집

가) 지하시설물을 조사․탐사하기에 앞서 지하시설물 관련기관에서 조사된 자료를 정리하여 지하시설물 편집도를 제작하고 지상시설물 조사․탐사에 활용하여야 한다.

나) 지하시설물 편집도의 정리 및 작성은 지하시설물 제원표기방법 및 재질약어표를 이용하여 작성하여야 한다.

다) 유관기관으로부터 수집된 자료를 현장조사시 사용할 수 있도록 지역별, 시설물별로 정리하여 가편집한다.

라) 수집된 자료는 여러 종류의 자료와 다양한 축척의 지도 및 도면으로 기록되어 있으므로 편집도 축척과 동일한 축척으로 편집하여 사용한다.

마. 지상, 지하시설물조사

1) 지상시설물 현지조사를 하기 이전에 사전답사가 필요할 경우에는 조사지역을 사전 답사하여, 지역 및 시설물에 대한 특성을 고려하여 작업계획을 수립하여야 한다.

2) 지상, 지하시설물에 대하여 조사할 경우에는 특히 안전사고에 주의하여야 하며, 안전계획서에 의하여 작업을 하여야 하고 필요시 관계기관(부서)의 협조를 얻어야 한다.

3) 작업수행자는 지하시설물을 조사․탐사하기에 앞서 출력된 도면(지하시설물편집도)을 이용하여 지상에 노출된 지하시설물과 공간자료의 명칭 및 속성자료 등을 조사하여야 한다.

4) 현지조사의 기준

가) 현지조사의 기준은 조사시점을 기준으로 하여 지하시설물도의 입력 기준에 정해진 모든 사항을 조사하여야 한다.

나) 지하시설물 관련 지상시설물을 현지 조사할 때에는 다음과 같은 자료를 이용하여 조사하여야 한다.

(1) 1/500 축척으로 출력된 지형도

(2) 기 제작된 지하시설물 관련 각종 도면 및 기타 작업에 필요한 자료

(3) 측량 및 조사․탐사에 필요한 안전장비

(4) 기준점 성과 등의 측량성과

(5) 토지 및 건물 출입증

다) 지하시설물을 조사할 때에는 관련 맨홀 등은 개폐하고 속성자료를 조사 및 확인하여야 한다.

5) 도형 및 속성자료 조사방법

가) 지하시설물과 관련된 사항을 조사하여 출력된 도면에 표시하여야 하며,     조사된 내용은 정리하여야 한다.

나) 속성자료 조사의 범위는 국가에서 정한 지하시설물도 수치지도화사업       관련 규정집의 표준 범위를 기준으로 한다.

다) 도형 및 속성자료의 조사방법 및 대상에 대한 세부사항은 "갑"과 별도     협의하여야 하고, 추가할 경우에는 별도로 정한다.

바. 도로조사

1) 도로시설물 관리 업무와 관련한 다음의 도형자료 및 관련속성자료를 포함하    여 정리․입력하여야 한다.

가) 지형도 및 관련 속성사항

나) 행정경계도 및 관련 속성사항

다) 도로현황도 및 관련 속성사항

2) 도로 관리에 필요한 종단면도, 횡단면도 등의 준공도 및 관련 도면과 표지판,    교량, 육교, 고가차도 등의 사진을 입력한다.

3) 지상시설물에 해당하는 속성자료는 관련대장이나 조서 등에서 조사․정리(필   요시 현지조사)하여 입력하고 다음의 관련 대장이나 조서를 편집․작성한다.

가) 도로시설관련 대장․조서

나) 기타시설관련 대장․조서

4) 조사는 노선별, Block별 관리가 될 수 있도록 단계별, 지역별, Block별로 조사   항목을 정리하여 감독관의 확인을 받아야 한다.

5) 자료조사

가) 도로에 관한 자료를 사전 조사하여 현지조사 및 자료입력에 활용하여야       한다.

나) 도로에 대한 위치정보뿐만이 아니라 각종 도면과 관리대장을 수집하고     조사한 내용을 편집, 정리하여 현장조사시 활용할 수 있도록 하여야 한     다.

다) 자료조사는 관련 부서와 유관기관의 자료를 광범위하게 수집, 분석하여     자료의 신뢰성을 확보하여야 한다.

6) 현지조사는 조사지역을 사전 답사한 후 지역 및 시설물에 대한 특성과 안전을 고려하여 작업계획을 수립하여야 한다.

7) 도로시설물과 관련된 시설물의 현지조사시에는 필요한 안전 장비 및 시설물을 착용 및 설치하고 조사하여야 한다.

8) 사전에 조사된 자료를 토대로 하여 조사하고, 1/500 도면에 표기하여 현지조사 및 DB구축에 필요한 기초자료로 활용한다.

9) 사전 조사된 자료를 토대로 하여 교량, 지하차도, 보도육교, 지하보도, 가로등, 관리주체 등을 정리하여 1:500 도면에 표기하여 현지조사 및 DB구축에 필요한 기초자료로 활용한다.

사. 상․하수도 조사․탐사

1) 지하시설물도 작성 세부지침에 의하여 관로조사 등 지하시설물에 대한 탐사    를 시행하여야 한다. 현지 지하시설물 조사․탐사 작업시 반드시 사전에 충    분한 안전대책을 수립하고 작업자에 대한 안전교육을 실시하여야 하며, 안전    조치 미이행에 따른 모든 책임은 "을"에게 있다.

2) 지하시설물(관로)에 대한 탐사는 사전 수집된 자료 및 탐사용 도면을 이용하 여 지하시설물 종류 및 재질에 따라 금속관로, 케이블, 비금속관로로 분류하여 탐사방법 및 탐사장비에 대한 계획을 수립하여 탐사하여야 한다.

3) 여러 종류의 지하시설물을 동시에 탐사할 경우에는 각각의 지하시설물별로 실시하고, 지하시설물이 계통적으로 조사․탐사가 이루어지도록 하여야 한다.

4) 지하시설물 탐사는 금속관로탐지기, 비금속관로탐지기 및 맨홀탐지기 등을 이용 하고, 시설물의 종류 및 특징과 현장상황에 따라 적절한 장비를 사용하여 탐사하여야 한다.

5) 지하시설물의 매설위치 및 매설심도 탐사는 동시에 이루어지도록 하여야 하며, 관련 속성자료를 수집 또는 확인하여야 한다.

6) 지하시설물의 평면위치는 관로의 중심선을 기준으로 탐사하여야 한다.

가) "을"은 지하시설물 탐사시 주요지점에 대하여 횡단 탐사를 실시하여야        한다.

- 타 시설물에 의한 위치변화(우회) 지역

- 2개 이상의 동일 공동관의 합류교차 및 분기 교차하는 지역

- 심도변화가 큰 지역

나) 지하시설물의 다음과 같은 지점에는 필히 탐사하여야 한다.

- 관로의 직경이나 재질이 변경되는 위치

- 관로가 분기되거나 상태가 변경되는 위치

- 각종 제어장치 또는 밸브가 위치한 위치

- 도로의 곡선부분

- 지하시설물 경사변화의 수직폭이 지하시설물도 작성세부지침의 탐사오     차의 허용범위중 깊이 기준을 초과하는 경우

- 시설물의 교차점 또는 분기점

- 지하시설물의 현황이 편집도와 현저하게 차이가 나타날 경우

- 기타 필요하다고 인정되는 사항

다) 직선 구간의 조사․탐사

- 직선구간을 조사․탐사할 경우에는 20m간격으로 정밀탐사하여야 한다.

- 직선구간이라도 위 나)항과 같은 부분은 탐사하여야 한다.

라) 곡선 구간의 조사․탐사 요령은 다음과 같다.

- 시설물의 진행 방향으로 중간점의 각도가 6도 이내인 경우에는 2m이하     의 간격으로 시설물의 위치를 조사․탐사하여야 한다.

- 시설물의 진행방향으로 중간점의 각도가 6도 이상 45도이내인 경우에는     50cm 이하의 간격으로 시설물의 위치를 조사․탐사하여야 한다.

- 시설물의 진행방향으로 중간점의 각도가 45도 이상인 경우에는 20cm이     하의 간격으로 시설물의 위치를 조사․탐사하여야 한다.

마) 시설물의 평면위치 및 깊이 탐사

- 지하시설물의 평면위치는 관로의 중심선을 기준으로 탐사하여야 하며,      깊이의 측정은 지표면에서부터 지하시설물의 상단까지의 깊이를 탐사      하여야 한다.

- 지하시설물의 각종 내용 등의 속성자료가 변동될 경우에는 시작점과 끝     점에는 평면 및 심도를 조사․탐사하여야 한다.

- 지하시설물 조사․탐사의 범위는 시설물의 매설평면위치, 심도, 관경,       관종, 시설년도, 연장, 유수방향 등으로 구분하여 조사․탐사하여야 한     다.

바) 탐사된 결과는 도로상에 고유번호 및 위치를 표시하여 위치를 측량할 수   있도록 하여야 한다.

7) 지하시설물 탐사의 범위는 시설물의 종류, 관경, 평면위치, 매설깊이로 구분하여 탐사한다.

가) 상․하수도 시설물 관리에 필요한 종단면도, 횡단면도등의 설계도면 및     관련 도면과 사진을 입력한다.

나) 데이타의 입력은 원도를 사용하여야 한다.

다) 원도의 갱신상태나 정확도가 미흡할 경우에는 원도를 전산화 목적에 맞    도록 정비하여야 한다.

라) 상․하수도 지하시설물 또는 지상시설물에 해당하는 속성자료는 관련 대    장이나 조서 등에서 조사・정리하여 입력한다.

마) 도면, 대장등 각종 자료는 관리부서의 검토를 받은 후 입력하여야 한다.

8) 탐사의 정확도는 다음과 같다.

가) 지하시설물의 평면 및 깊이를 탐사하는 경우에는 상대오차가 허용범위     이내이어야 한다.

나) 현장 확인시 오차범위를 초과하였을 경우에는 지하시설물에 대한 재조사    를 실시하고 임의 지점을 선정하여 재 검측을 받도록 한다.

다) 작업 조서에는 작업일자, 투입장비, 작업방법, 작업자의 이름을 기록하고    성명을 날인한 후 필히 현장대리인이 확인 서명하여야 한다.

라) 탐사장비로 탐사가 불가능한 경우에는 불가능한 사유를 명시하고 탐사할    수 있는 대안을 제시하여 감독원의 승인을 받아야 하며, 이러한 지역은     데이터베이스 구축 작업시 신뢰성 확보를 위해 별도로 구분할 수 있도록    하여야 한다.

마) 감사기관 등의 감사, 점검에 의한 현장탐사결과 또는 DB구축 검측시 오    차범위 초과에 의한 신뢰성 문제로 재조사 및 재탐사 지시가 있을 경우    에는 "을"의 부담으로 재 조사․탐사를 실시한 후 DB구축을 하여야 한     다.

대 상 물	오 차 범 위		비 고
	평면위치	깊 이
금속관로	± 20cm	± 30cm	깊이 3.0m이내
	± 20cm 또는 매설깊이의 20%이내	± 30cm 또는 매설깊이의 20%이내	깊이 3.0m이상
비금속관로 (관경100m/m이상)	± 20cm	± 40cm	깊이 3.0m이내
	± 20cm 또는 매설깊이의 20%이내	± 40cm 또는 매설깊이의 20%이내	깊이 3.0m이상

아. 지하시설물 원도 작성

1) 원도작성이란 현지조사 및 각종 자료와 조사․탐사 결과를 이용하여 원도작성요령에 의하여 작성하는 것으로써 편집된 원도를 지하시설물 원도라 한다.

2) 도로와 지하시설물과 관련된 자료 및 현지조사 결과와 조사․탐사결과를 이용하여 입력이 용이하도록 원도를 작성하여야 한다.

3) 원도작성을 위한 수치지도는 수치지도 작업기준에 의하여 제작된 일정기준 이상의 정확도를 가진 수치지도를 이용하여야 한다.

4) 원도작성 요령은 다음과 같다.

가) 원도 용지의 규격

- 원도작성시 사용용지의 크기는 50cm×75cm을 표준으로 한다.

- 용지는 상온․상습에서 신축이 0.05% 이하 이여야 하며, 두께는 0.1mm 이하로 폴리에스텔필름으로 피복 하거나 또는 동등이상이어야 한다

- 원도의 구획은 수치지도 작성 작업규칙에 의한다.

나) 난외주기에 포함될 사항은 도엽명, 축척, 인접도엽의 도엽번호, 도곽간 좌표값, 투영법 및 좌표계, 방위, 수치지도 제작(촬영및조사)년도, 기타 지하시설물과 관련된 사항으로 국토지리정보원장이 정하는 기준과 같으며, 난외주기는 우측 하단부에 주기토록 하여야 한다.

자. 작업조서의 작성

1) 작업수행자는 지하시설물에 대한 탐사를 완료한 때에는 작업조서를 작성하고, 이에 서명하여야 한다.

2) 탐사 장비로 탐사가 불가능한 경우에는 지하시설물 원도에 탐사불가로 구분하여 명시하여야 한다.

3) 작업조서에는 다음의 사항을 작성하여야 한다.

가) 작업일자, 작업내용, 사용장비, 작업방법, 작업자의 인적사항

나) 탐지기의 탐사 능력의 범위를 초과하는 등 지하시설물을 탐사하는 것이 기술적으로 곤란한 경우에는 그 지역의 위치와 사유

4) 탐사 내용의 자료가 훼손 및 분실되지 않도록 유지관리를 철저히 하며, 재확인이 용이하도록 분류 정리하여 보관하여야 한다.

7. 도로와 지하시설물 DB구축

가. 입 력

1) 입력이란 조사․탐사 및 현지조사 결과를 이용하여 1/500 축척에 편집된 도면을 입력 및 편집장치를 이용하여 수치지도를 입력하는 작업을 말한다.

2) 도면에는 현지조사 및 탐사를 통하여 수집된 속성자료와 관계법령에 의하여 작성된 관리대장상의 항목중 필요한 사항이 입력되어야 하며, 속성자료는 도형자료와 연계될 수 있도록 입력되어야 한다.

3) 입력은 기 제작된 원도를 입력하거나 또는 현지에서 얻어진 시설물에 대한 위치 및 속성자료를 수치데이터로 취득하여 입력하여야 한다.

4) 입력할 때에는 도로와 지하시설물 원도를 기초로 하여 각종 수집자료 및 작업조서를 참고하여야 한다.

5) 지하시설물도의 관로 입력은 관로 속의 내용물이 흐르는 방향으로 입력하는 것을 원칙으로 하고, 그 흐름의 방향을 파악할 수 없는 경우에는 고면의 상단에서 하단, 좌에서 우측방향의 순서로 입력하여야 한다.

6) 입력방법은 다음과 같다.

가) 원도을 입력할 때는 신축이 허용한도를 초과하지 않는 범위의 원도를 가지고 입력하여야 한다.

나) 관로 등을 입력할 때는 시설물의 맨홀, 제수변, 밸브 등을 기준으로 관로 등을 분리하여 입력하여야 하며, 점형 자료(맨홀, 제수변, 밸브)의 중앙에서 관로를 끊어 주어야 한다.

다) 관로의 위치정보 또는 속성정보가 달라지거나 또는 분기하거나 합쳐질 경우에는 접합점(NODE)이 생성되도록 하여야 하며, 관로가 횡단할 경우에는 통과하도록 입력하여야 한다.

라) 수동독취기를 이용하여 입력할 때는 4점 이상의 기준점을 사용하여 독취하여야 하며, 표정오차는 도상 0.2mm이내 이어야 하고, 입력이 완료되면 데이터를 기록매체에 입력 파일로 보관하여야 한다.

7) 입력장비의 기준은 다음과 같다.

가) 입력장비(수동독취기)

- 해상도는 1mm당 20선 이상이어야 한다.

- 정확도는 ± 0.2mm 이내이어야 한다.

- 독취범위는 900mm × 600mm 이상이어야 한다.

나) 편집장비

- 수치지도 축척에 따른 정확도를 유지할 수 있어야 한다.

- 코드의 입력과 기호의 생성이 가능하여야 한다.

- 구조화편집의 기능이 가능하여야 한다.

다) 출력장비

- 도곽과 모든 데이터는 출력이 가능하여야 하고, 해상도는 0.1mm이내, 출력오차는 0.38mm 이내이어야 한다.

- 출력범위는 600mm × 900mm 이상이어야 한다.

- 표준도식에서 정한 모든 선호와 기호 및 주기를 출력할 수 있어야 한다.

8) 도로와 지하시설물의 표현 방법은 국가지리정보체계(NGIS) 구축 기본계획에 따라 표준화 분과에서 정한 레이어별 표현방법을 사용하여야 한다.

9) 도면상에서의 한 관로에 대하여 전체의 연장표기를 하여야 하며, NODE(접합점)생성으로 인한 경우에는 링크마다 연장을 입력하여야 한다.

10) 도로와 지하시설물도 입력과정에서 발생하는 입력오류(누락 및 오기)를 최소화하기 위하여 도로와 지하시설물 원도와의 비교 검토를 통한 육안검수를 실시하여야 한다.

나. 정위치편집

1) 정위치편집이란 도로와 지하시설물 조사․탐사의 측량성과를 표준코드 등을 이용하여 신규로 제작하거나 기존의 지하시설물도를 수정보완하는 작업을 말한다.

2) 정위치편집 작업은 도엽단위로 하고, 표준코드 및 심볼을 사용하여야 한다.

3) 정위치편집이 완료되면 도로와 지하시설물도의 정위치편집된 파일은 별도 작성하여 보관하여야 한다.

4) 입력된 도로와 지하시설물도가 다음에 해당할 경우에는 반드시 접합점을 형성하여야 한다.

가) 도로와 지하시설물의 지름 또는 재질 등 속성자료가 변경되는 지점

나) 도로와 지하시설물이 교차, 분기하거나 상태가 바뀌는 지점

다) 지하시설물에 각종 제어장치 또는 밸브가 있는 지점

라) 지하시설물의 경사변화의 수직폭이 탐사오차의 허용범위중 깊이기준을 초과하는 지점

마) 기타 도로와 지하시설물 관리상 필요하다고 판단되는 곳

5) 입력이 완료되었을 때에는 다음 사항을 점검하여야 한다.

가) 도로와 지하시설물의 누락여부

나) 수평위치 및 시설물 입력의 적정여부

다) 관로의 연결상태 적정여부

라) 각 시설물별 코드분류의 적정여부

마) 도엽별 인접 및 분류의 적정여부

6) 주기의 원칙은 다음과 같이 표시하여야 한다.

가) 주기는 대상물들의 종류, 도상의 면적 및 형상에 의하여 소대상물 지역 및 선상대상물로 구분하여야 한다.

나) 주기에 사용되는 문자는 한글(KS5601), 아라비아 숫자, 영문자를 사용하여야 한다.

다) 주기에 사용되는 서체는 모두 고딕체로 하며, 자형은 직립체로 하여야 한다.

라) 대상물별 주기의 원칙은 다음과 같다.

- 소대상물 및 지역대상물의 주기는 수평자열로 도곽 하변에 대하여 평행하여야 하며, 좌측에서 우측으로 읽도록 하여야 한다.

- 선상대상물의 주기는 대상물과 평행하게 주기 하되 상단부에 주기가 위치하여야 한다.

- 주기의 크기 및 간격은 대상물의 위치가 판독이 용이하도록 하여야 하며, 주기에 의하여 중요한 지형․지물 및 시설물 등이 말소되지 않도록 하여야 한다.

7) 표시사항의 전위 및 중복처리방법은 다음과 같다.

가) 지하시설물을 입력함에 있어 지하시설물이 중복될 경우 또는 부득이한 경우에는 실거리 0.1m이하로 전위할 수 있다.

나) 관련기관에서 입력된 지하시설물 관련 정보가 중복될 경우에는 허용한도 범위 또는 표현방법을 일부 변경할 수 있다.

다. 구조화편집

1) 구조화편집이라 함은 정위치편집된 지하시설물의 상호상관 관계를 유지하기 위하여 공간 및 속성데이터를 편집하는 작업을 말한다.

2) 정위치편집 및 작성된 속성 화일을 도로와 지하시설물관리 업무에 활용할 수 있도록 GIS에 필요한 수치지도의 형태로 해당시설물과 속성항목을 명확하게 연결하여야 한다.

3) 구조화편집은 정위치편집된 지하시설물의 필요한 대상을 점․선․면 및 네트워크 영역분할의 모델 또는 이를 조합한 기하모델로 편집하여 작성하여야 한다.

4) 정위치편집 파일에 있는 자료가 충분하지 아니한 경우에는 다른 점과 선을 이용하여 이를 보완하여야 한다.

5) 인접도면의 접합은 관로․관경․심도 등 전반적인 도형을 편집장치에 의하여 확인하여야 한다.

6) 구조화편집이 완료되면 데이터를  CD에 수록하여 구조화편집 파일로 보관하여야 한다.

7) 최종출력도면, 조사․탐사 이기도면 및 지하시설물원도와의 육안검수를 실시하여 발생할 수 있는 오류를 최소화시켜야 한다.

라. 지형지물 및 속성정보의 분류체계

1) 분류체계의 기본원칙

국가지리정보체계 구축관련 규정을 준용한다.

2) 분류방법 및 부호체계(속성자료 조사 및 입력)

가) 지하시설물도의 코드체계는 국토해양부의 지하시설물도 수치지도화사업 관련 규정집에 따른다.

나) 속성화일 작성은 도형과 관계된 속성들을 ASCII File에 수록하여 작성하여야 하며, 구조화된 D/B와 연결시키고 시설물 관리대장 D/B Tool에 맞추어 입력하여 관리대장에 사용할 Data를 구축하여야 한다.

다) 기타 도형 데이터와 속성 데이터를 연계할 수 있게 국토해양부의 지하시설물도 수치지도화사업 관련 규정집에 준용한다.

라) 도로와 지하시설물의 표현방법(심볼)은 국가지리정보체계(NGIS)구축 기본계획에 따라 표준화 분과에서 정한 레이어별 표현방법(심볼)을 사용하여야 한다.

8. 시설물 속성 DB 파일 작성

가. 속성파일 작성이라 함은 시설물에 대한 현장 조사․탐사 작업을 통행 취득한 속성정보와 기존 서고에 보관중인 업무관련 대장에 대하여 전산화 하는 작업을 말한다.

나. 속성파일 작성의 대상 자료는 우리군이 제공한다

다. 정확한 업무범위 설정은 도로와 상․하수도 범용 프로그램에서 요구되는 속성정보의 종류를 파악하고, 우리군 현황과 맞도록 조정하여 결정한다.

9. DB loading 작업

가. 구조화 편집이 완료된 공간DB와 속성DB를 시스템상에서 운영이 가능한 데이터형식으로 변환하여 응용프로그램에서 원활하게 사용할 수 있도록 하여야 한다.

10. 도면제작 편집

가. 도면제작편집이라 함은 지도형식의 도면으로 출력하기 위하여 정위치편집 파일을 지도도식규칙과 수치지도작성작업규칙에 의하여 편집하는 작업을 말한다.

나. 도면제작편집은 표준코드 및 표준도식에 따른다.

다. 표준 도식에 명기되지 아니한 지형․지물의 취사 선택, 수평위치의 전위, 주기의 배치, 난외주기의 작성 및 편집도로의 폭은 지도도식규칙에 따른다.

라. 인접도면의 접합 확인은 주기․기호 등 전반적인 것을 편집장치에 의하여 확인한다.

마. 도면제작편집이 완료되면 데이터를 C/D에 수록한 도면제작 파일을 작성한다.

11. 최종 도면출력(원도작성)

가. 원도작성이라 함은 정위치편집 또는 도면제작편집된 성과를 자동제도장치에 의하여 도면으로 출력하는 작업을 말한다.

나. 입력이 완료되었을 때에는 확인용 도면을 출력하여, 다음 각 호의 사항을 점검하여야 한다.

1) 입력작업시 누락여부에 관한 사항

2) 수평위치 및 시설물 배치의 적정 여부

3) 각 시설물별 코드분류의 적정 여부

4) 도엽별 인접 및 분류의 적정 여부

다. 확인용 도면은 작업의 이상 유무를 확인 점검한 후 최종 신축이 없는 용지를 이용하여 도로와 지하시설물도를 출력하여야 한다.

12. 도로, 상・하수도 범용프로그램 도입 및 수정/추가개발

가. 범용프로그램 선정 및 도입

1) 국가지리정보체계의구축및활용등에관한법률 제10조제2항의 규정에 의거하여 고시된『지방자치단체의 상・하수도 시설물관리를 위한 범용프로그램의 기본설계서 및 품질인증기준』에 따라 공고일 기준으로 품질인증을 기 획득한 범용프로그램을 도입하여야 하며, 국토해양부고시 제2002-137호에 의한 소프트웨어품질인증서를 제출하여야 한다.

2) 도로관리 범용프로그램의 경우 2003년 11월 25일 고시(국토해양부고시 제2003-286호)된 『지방자치단체의 도로 및 상․하수도의 시설물관리를 위한 범용프로그램의 기본설계서 및 품질인증기준』에 따라 한국정보통신기술협회(TTA)로부터 품질인증을 획득한 후 우리군에 도입하여야 하며, 소프트웨어품질인증서를 제출하여야 한다.

3) 범용프로그램을 도입한 후 범용프로그램 개발을 위해 제공된 시험데이터를 활용하여 기본적인 시스템을 설치하여 시험운영환경을 구축한 후 시스템 컨설팅 수행 시 범용프로그램의 적용성을 분석할 수 있는 환경을 제공하여야 한다.

나. 시스템 컨설팅

1) "갑"의 조직구성, 업무환경 및 특성을 고려한 도로 및 상・하수도 업무요구사항, 시스템 및 사용자 인터페이스 요구사항, 성능관련 요구사항, 기술적 요구사항을 수집하고 이를 범용프로그램의 제공 수준과 비교 분석한다.

2) 요구되는 시스템 기능에 대한 우선순위를 결정하고, 범용프로그램 제공기능 중 순수 재활용 기능, 변경요구 기능, 추가개발 기능 등을 구분하여 시스템의 개발범위를 재정의한다.

3) 변경요구 기능 및 추가개발 기능에 대해서는 범용프로그램 기본설계의 프레임에 준하여 업무기능 설계 및 데이터베이스 설계를 보강한다.

4) "갑"의 조직구성, 업무운영환경을 반영하고 제기된 기술적 요구사항을 충족하기 위한 시스템 아키텍처의 변경사항을 파악하여 아키텍처 설계를 보강한다.

다. 수정 및 추가 개발

1) 시스템 컨설팅의 결과와 범용에서 제시한 기본설계를 비교・분석하여 중복을 배제하고 이중관리가 발생하지 않도록 "갑"의 특성을 반영하여 수정 및 추가 개발하여야 한다.

2) 수정은 기능에 대한 보완 및 변경, GUI에 대한 보안 및 변경, 출력물에 대한 보완 및 변경을 포함한다.

3) 추가 개발부분에 대한 설계서를 바탕으로 기존 범용프로그램과 통합된 환경에서 추가기능을 구현하여 시스템의 일관성 및 통합성을 보장하여야 한다.

3) 과업에 포함되는 업무와 토지관리정보체계, 새주소관리시스템, 시군구행정종합정보시스템 등 우리군에서 기존에 사용하는 시스템 또는 향후 사용할 시스템과 상호 연동할 수 있어야 한다.

4) 자료의 불일치 및 중복 등 자료관리의 문제를 구조적으로 제거하여 자료의 신뢰성이 지속적으로 유지될 수 있어야 한다.

5) 구축기간 내 기술사양의 향상 등 개발되는 시스템의 성능 향상을 위해 관련된 신기술이 접목될 수 있도록 "을"은 최선을 다하여야 한다.

6) 비교분석한 사용자의 요구기능과 현행업무의 문제점 도출 및 개선방안을 감독자에게 보고하고 협의하여 최적의 시스템을 구축하여야 한다.

라. 테스트 및 시험운영

1) 시스템을 설치하고 재구성 및 수정이 이루어지면 이를 테스트하여 실제 데이터 변환 전에 모든 시스템이 필요한 모든 기능을 포함하고 있는지 검증한다.

2) 통합시험, 사용자 시험 실시 및 과부하 시험실시 등을 수행하고, 발견되는 문제 등을 해결하며 테스트 단계에서 사용자 교육을 함께 실시한다.

3) 테스트 완료 후 새로운 시스템을 구현하여 시험운영을 실시하고, 시험운영과정에서 발생된 시스템의 에러 및 하자사항을 수정 보완한다.

4) 도로・상・하수도 데이터베이스 구축절차와 연계하여 시험운영 기간에 데이터로딩을 실시하고, 이를 통한 기능상의 오류해결과 함께 구축된 데이터의 모델 적합성을 검증하여 한다.

마. 범용프로그램 도입절차

범용프로그램 도입 및 설치

시스템 컨설팅

추가개발

테스트 및 시험운영

커스트마이징

시스템 재설계

시스템 재정의

요구사항 분석

데이터 로딩

바. 수정 및 추가개발 내역

1) 수정개발 내역 : 범용프로그램을 도입한 후 컨설팅 과정을 통해 우리군의 업무특성을 반영하는 수정개발의 범위가 결정되므로 그 결과를 수정 내역으로 확정한다.(단, 범용프로그램의 10% 범위에서 감독자와 협의하여 결정한다.)

2) 추가개발 내역 : 범용프로그램을 도입한 후 컨설팅 과정을 통해 우리군의 업무특성을 반영하는 추가개발의 범위를 결정하되 아래의 기능을 기준으로 한다.

분류	구분	기능(Function)	상세기능(Subfunction)
공통	기본 기능	측량 데이터 관리	기준점 정보 및 측량 이력 조회
			기준점 조건별 목록 조회
			기준점 측량 이력 입력/수정/삭제
		CAD 파일 관리	CAD 파일 활용 도형 입력
도로	도로관리	도로굴착 행정지원	굴착계획접수
			굴착계획 심의, 조정결과 입력
			도로굴착, 복구 허가신청접수/허가자료입력/복구관리
			하자점검관리
		도로현황 관리	접도구역
		분전함 관리	분전함 도형 입력/수정
			분전함관리 대장 조회/수정
			분전함 대장 출력
			분전함 조건별 목록 조회
			분전함 현황사진 등록/조회
		신호등제어기 관리	신호등제어기 도형 입력/수정
			신호등제어기 대장 조회/수정
			신호등제어기 대장 출력
			신호등제어기 조건별 목록 조회
			신호등제어기 현황사진 등록/조회

13. 인트라넷 지리정보시스템 개발

가. 인트라넷 지리정보시스템은 본 사업에서 구축되는 도로 및 상.하수도 정보를 포함하여 관련부서에서 취득한 자료(수치지도 포함)를 기반으로 모든 부서 직원이 손쉽게 GIS를 이용할 수 있도록 개발하여야 한다

(라이센스는 행망제품(GOVT, GOLP)으로 납품하며, 사용자 접속권한(CAL) 라이센스에 대해서는 적정량을 확보하여 모든부서 직원이 이용할 수 있도록 하여야 한다.)

나. 인트라넷 지리정보시스템은 수치지도의 원활한 활용 및 출력을 위해 벡터기반 서비스를 제공하여야 한다.

다. 사용자가 다양한 주제도를 직접 생성할 수 있도록 레이어 On/Off, 색상변경, 굵기 조절 등의 기능을 제공하여야 한다.

라. 지도 상의 자유로운 작도 및 글자입력이 가능하여야 하며, 입력된 내용을 축척 및 종이크기에 관계없이 자유롭게 출력할 수 있어야 한다.

마. 우리군에서 보유한 영상지도를 활용할 수 있도록 하여야 하며, 지상시설물 2.5D맵핑 적용으로 사실감을 증대시켜야 한다.

바. 인트라넷 지리정보시스템은 향후 사용자 증가에 따라 확장성이 요구되나 접속에 필요한 추가 라이센스가 필요하지 않도록 무제한의 사용 라이센스를 제공하여야 한다.

사. 인트라넷 지리정보시스템을 통해 서비스되는 공간정보의 범용프로그램 및 기존 관리시스템인 새주소 관리체계, 토지관리정보체계 등에서 공간정보 변경 발생 시 별도의 가공 없이 인트라넷 지리정보시스템에서 활용하여야 한다.

아. 인트라넷 지리정보시스템의 개발범위는 아래와 같으며 업무분석을 통해 변경된 내용은 발주처와의 협의를 통해 결정한다.

구분	기능(Function)	상세기능(Subfunction)
인트라넷	운영자지원	로그인
지리정보		사용자등록/수정/권한변경
시스템		아이디/비밀번호문의
		개인정보수정
		게시판 목록보기
		게시판 입력/수정/삭제하기
		게시판 답변하기
	인덱스관리	인덱스 Map보기
		인덱스 선택이동/임의지역보기
	지도보기	초기화
		확대
		축소
		이동
		전체화면표시
		다시그리기
		2.5D 보기
	측정하기	거리측정
		면적측정
	속성조회	조회할 시설물 선택하기/ 속성조회
		신규 시설물 조회
	범례 및 레이어 설정	범례보기(확대/축소)
		레이어 추가/삭제
		레이어 심볼(선,색,굵기) 설정
		레이어 유효축척/주석 설정
	북마크(영역관리)	북마크 보기/이전/다음/사용자영역 이동
		북마크 저장/수정/삭제하기
	위치찾기	건물명/주소/시설물명 검색
		시설물 공간위치 검색 및 이동
	데이터 변환	shape파일 내보내기/불러오기
		DXF 파일 내보내기/불러오기
	횡단면도 보기	횡단면도 조회
		횡단면도 출력

구분	기능(Function)	상세기능(Subfunction)
인트라넷	도로현황조회	도로구간/도로노선/자전거도로조회
시스템		공사대장/도로포장 조회
	도로시설물 조회	교량/교차로/터널/지하차도/지하보도/육교/고가도로 조회
	도로부속물 조회	방호울타리/과속방지턱/미끄럼방지시설/석축/옹벽/도로표지판/성절토 조회
		가로수/게시대/게시판 조회
	기전시설물 조회	가로등/보안등 조회
	교통시설물 조회	신호등/횡단보도/공영주차장/교통표지판 /정류장 조회
	도로민원 조회	시설민원 목록 조회
	상수시설 조회	상수관로/변류/상수맨홀조회
		급수관/계량기/소화전/급수탑/조회
		누수민원 및 복구이력 조회
	상수공사조회	공사대장 조회
		상수사업장 조회
	하수시설 조회	하수관거 목록 및 준설이력조회
		하수연결관 및 맨홀 조회
		물받이/측구 조회
	하수공사 조회	하수공사대장 조회
		배수불량민원 조회
	통계관리	도로총괄/조건별 도로현황 통계
		조건별 상수시설물 현황
		조건별 하수시설물 현황
		조건별 누수/배수분구 현황
		현황 출력 및 엑셀로 내보내기
	지도인쇄	인덱스/화면/축척별 출력
		출력환경설정/미리보기
		지도파일 저장/파일내보내기

14. 장비 (H/W 및 S/W) 도입

가. 도입할 H/W 및 S/W의 최소사양 및 수량은 아래와 같다.

분 야	구 분	규 격	수량	비고
H/W	GIS DB서버	- Quad-Core 2.93GHz 8GB SFF SAS 4P16C power(130W) FSB 1066MHz - 8GB FBD PC2-5300 2x4GB Kit - 146GB 10k SAS 2.5 HP HDD ALL *16EA (2.2TB) - 3yr 24x7 4hr response - Windows Svr Ent 2008 Sngl OLP NL - Windows Server CAL 2008 Sngl OLP NL User 25CAL - Windows Svr Ent 2008 설치CD - 최고사양 백신프로그램 설치	1	백신포함
	인트라넷지리정보서버	- Quad-Core 2.93GHz 8GB SFF SAS 4P16C power(130W) FSB 1066MHz - 8GB FBD PC2-5300 2x4GB Kit - 146GB 10k SAS 2.5 HP HDD ALL *4EA - 3yr 24x7 4hr response - Windows Svr Ent 2008 Sngl OLP NL - Windows Server CAL 2008 Sngl OLP NL User 25CAL - Windows Svr Ent 2008 설치CD - 최고사양 백신프로그램 설치	1	백신포함
	노트북	- CPU : Core2 Duo T8300 (2.4GHz) - MEMORY : 2GB - HDD : 160GB (5400rpm) - 모니터 : 14.1 WXGA BV - ODD : DVD RW DL - 내장된통신장치 : 10/100 Ethernet Lan Card - 무선 LAN : Inter Centrino, 802.11b무선랜 - O/S : Windows Vista Biz	1
	플로터	- Size : 낱장용지폭: 8.3" - 36"롤, 용지폭: 24", 36", 44“, 길이: 최대300ft이상 - 해상도 : 2400 × 1200 dpi - 메모리 : 1G 이상 (최대 256MB, 최대 2GB HDD) - 인터페이스 : 10/100Base-Tx 네트웍, USB2.0 - 출력속도 : A0 고속2.2분/일반5.3분/고화질14.9분 - 잉크 카트리지 용량: 330ml 이상 - 낱장 및 롤용지 공급을 위한 이중 급지경로, 자동절단기 기본	1
	업무용 PC	◇ CPU : Core2 Duo T8300 (2.83GHz) - 메모리 : 2GB DDR2 PC2-5300 (1GB * 2) - 하드 : 250GB SATA (7200rpm) - ODD : DVD-RW - OS : Windows Vista Biz. Monitor : 19" LCD	4
	디지털 카메라	- 1000만 화소 이상 - LCD 3.0이상	2

분 야	구 분	규 격	수량	비고
S/W	공간 DBMS S/W	ArcSDE Server and Four CPU - 1 Server and 2 CPUs License - 5 Read & Write Connection licenses	1
	RDBMS S/W	Oracle Database Enterprise Edition Named 50 Users - Programmer - Premium Technical Service 24 Hours	1
		SQL Svr Standard Edtn Korean Lic/SA Pack OLP NL 1 Processor License	1
	서버 보안S/W	RedOwl Secu OS for NT (1~ 4CPU)	2
	GIS 웹엔진	- 1 Server and 2 CPUs Server License - Development Kit & Unlimited User Deployments License - 공간데이터 서버 및 게이트웨이 기능 - 다중 분산서버, 다중 분산서비스 지원 - 벡터, 이미지 Map 동시지원 - 지도좌표계와 연동되는 도형작도 기능지원 - 공간서버 접속용 라이센스 무제한 제공	1

※ 업무분석결과 및 발주처의 요구에 따라 변경될 수 있음

나.	납품할 장비(H/W 및 S/W)가 단종 혹은 운영환경변경 등으로 인하여 납품이 불가할 경우에는 "갑"과 상호 협의하여 동급이상의 장비로 대체할 수 있다.

다. 향후 납품할 H/W 및 S/W장비는 "갑"과 상호 협의하여 구매 하고 납품시점의 설계가격 대비 최고사양으로 대체하여 납품하여야 한다.

라. 향후 납품할 H/W 및 S/W장비는 납품시점 기준으로 충분한 확장성을

고려 납품하여야 한다.

15. 성과품 제출

가. 일반사항

1) 각종 보고서 및 성과품은 정부의 기준에 맞게 작성하여야 한다.

2) 과업수행자는 과업이 완료되기 1개월 전에 보고서의 초안을 “갑”에 제출하여 심의를 받아야 한다.

3) 과업성과물의 실용성을 높이기 위하여 중간산출물 등 성과품 작성과정에서 "을"은 성과물의 사용기관인 "갑"의 의견을 최대한 반영하여야 한다.

(“을”은 용역 단계별(전, 중, 후)로 시설물별 관리담당자와 D/B 적정성에 대하여 사전 협의 후 구축 하여야 한다.)

나. 보고서 및 성과품 제출

작업내용	품 명	단위	수량	비 고
수치지도	- 디지털항공촬영성과 - 지상기준점측량 성과 파일 - 사진기준점측량 성과 파일 - 수치도화 성과 파일 - 지리조사 성과 파일 - 정위치편집 데이터파일	식식식식식식	1 1 1 1 1 1	CD-ROM 및 편철
데이터파일	- 도시기준점 측량 성과 파일 - 시설물 정위치편집 데이터 파일 - 시설물 구조화편집 데이터 파일 - 시설물속성 데이터 파일 - 지형도 구조화편집 데이터 파일 - 도면제작 편집 데이터 파일 - 도로와 상․하수도 조사․탐사 성과 파일 - 성과관리 및 점검 파일	식식식식식식식식	1 1 1 1 1 1 1 1	CD-ROM
도면제작	- 도로시설물 평면도 - 지하시설물(상․하수도) 평면도 - 종합평면도(도로, 상․하수도)	식식식	1 1 1	출력도면 및CD-ROM (각2매)
시설물조서	- 도로시설물 조서 - 지하시설물(상․하수도) 조서	식식	1 1
기타자료	- INDEX 도면 - 작업사진첩 - 작업일지 등 과업에 관한 이력자료 - 현지조사 정리 원도(1/500, 1/1000) - 기타 과업지시서에서 요구한 성과	부식식식식	10 1 1 1 1

작업내용	품 명	단위	수량	비 고
보 고 서	- 최종 용역 완료보고서 - 사용자 지침서 - 운용자 지침서	부부부	50 100 20	인쇄물 및 CD-ROM (각2매)
시 스 템	- 데이터베이스(도형 및 비 도형포함) - 도로・상・하수도관리 범용프로그램 및 수정, 추가개발 부분포함 - 인트라넷 지리정보시스템	식식식	1 1 1	CD-ROM (실행파일 및 모든프로 그램 포함)
H/W 및 S/W	- 서버 외 13종	식	1

※ 용역 결과물 제출은 "갑"과 "을"이 상호협의하여 제출하여야 한다.